**常熟新特化工有限公司2021年危险废物污染环境防治信息公示**

我公司产生的危险废物主要有HW08废矿物油与含有矿物油废物、HW13有机树脂类废物、HW37有机磷化合物废物、HW49其他废物四大类，2021年危险废物产生情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **废物名称** | **危废****类别** | **产生工序** | **形态** | **有害物质名称** | **危险****特性** | **废物代码** | **2021年产生量（吨）** | **转移去向** |
| 1 | 废滤渣（滤芯） | HW37 | 过滤过程 | 固 | 废滤渣（滤芯） | 毒性 | 261-062-37 | 3.855 | 委外江苏永之清固废处置有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置 |
| 2 | 有机磷废水 | 生产废水经三效蒸发后产生 | 液 | 有机磷 | 毒性 | 261-061-37 | 3.85 |
| 3 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 半固 | 废水处理污泥（有机磷） | 毒性 | 261-063-37 | 41.024 |
| 4 | 废活性炭 | PH3净化处理 | 半固 | 废活性炭 | 毒性 | 261-062-37 | 0.692 |
| 5 | 蒸馏残液 | HW37 | 生产过程 | 半固 | 蒸馏残液 | 毒性 | 261-062-37 | 1.839 |
| 6 | 二异丁烯异构体 | 液 | 二异丁烯异构体 | 易燃性 | 261-062-37 | 1.555 |
| 7 | 废矿物油 | HW08 | 机泵维修保养产生 | 液 | 矿物油 | 易燃性 | 900-214-08 | 0.554 |
| 8 | 废离子交换树脂 | HW13 | 生产过程 | 固 | 废树脂 | 毒性 | 900-015-13 | 0 |
| 9 | 废甲醛聚合物 | 清理甲醛储罐产生 | 固 | 废甲醛 | 易燃性、毒性 | 900-016-13 | 3.979 |
| 10 | 废活性炭 | HW49 | 废气处理 | 固 | 废活性炭、VOCS | 毒性 | 900-039-49 | 7.895 |
| 11 | 实验室废液 | 实验室分析产生 | 液 | 实验室废液 | 毒性 | 900-047-49 | 0.387 |
| 12 | 废包装物 | 原料包装 | 固 | 废包装物 | 毒性 | 900-041-49 | 3.512 |